冷却塔移机及安装补遗说明

一、新门诊顶层冷却塔放置位置拟定A、B两处，即九层梁配筋平面图A点（A—C/5—7轴交汇区域）；B点（C—E/9—11轴交汇区域），各投标方需对两处承重结构进行评估。

二、各投标方自行到后勤保障科田老师或毛老师处拷取六院新门诊九层结构图。

三、各投标方需按冷却塔两处拟放置位分别进行报价。

四、冷却塔移机及安装招标文件更改说明：

第一遍竞争性邀请书四、磋商有关说明“（一）凡有意参加磋商的供应商，请于2019年10月18日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容”更改为“（一）凡有意参加磋商的供应商，请于2019年10月18日17：30前提交响应文件，在重庆市职业病防治院官网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容”。